**Паспорт**

на нож «Финский-2» производства ООО «Кустари» г. Ворсма.



|  |  |
| --- | --- |
| Общая длина мм: | *277* |
| Длина клинка мм: | *144* |
| Ширина клинка мм: | *28* |
| Толщина клинка мм: | *4.3* |
| Назначение: | *Туристический нож* |
| Твердость клинка по шкале HRC: | *60-62* |
| Тип стали: | *Клинок изготовлен из порошковой стали UDDEHOLM ELMAX (Ш веция)* |
| Рукоять: | *Стабилизированная карельская береза.* |
| Ножны: | *Натуральная кожа.* |
| Производство: | *ООО "Кустари" г.Ворсма* |
| Комплектация: | *Нож, ножны, сертификат.* |

Нож соответствует ГОСТу Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные»

 и является разделочным ножом. К холодному оружию не относится.

Сертификат к ножу прилагается,

 Интернет – магазин [www.korenok.ru](http://www.korenok.ru)

 Коренок Н.М.

 .